**PSDK版本16：**

更新了psdk3.1以适配M300新固件与PILOT2，添加了主屏幕同步按钮。如遥控器未更新PILOT2请忽略此条更新。

**升级方法：**

1. 浏览成至官网，进入下载中心页面。
2. 选择最新的固件升级包进行下载
3. 将下载的固件压缩包解压后的文件夹“InfraredLaser”拷贝到TF卡的根目录下。
4. 将TF卡插入负载的TF卡槽。
5. 开启飞行器电源，此时负载检测到固件后自动升级固件，升级完成后会自动重启设备
6. 从遥控器检查版本号，升级成功。