**PSDK版本21：**

修复了上个版本遥控器非中文情况下无法正常使用主界面按钮的问题。

**云台版本12：**

加快了云台自动校准速度；解决了偶尔校准失败问题。

**GL60 Plus升级方法：**

1.准备一张4~32G的TF内存卡，和读卡器，将TF卡插入读卡器，再将读卡器插入电脑USB口；

2.先将压缩包放到TF卡跟目录；

3.然后直接解压到当前文件夹；

4.主要将文件夹“GL60\_Plus”放在TF卡根目录即可，该文件夹内包含了需升级的固件；

5.弹出TF卡，拔下读卡器，拔出TF卡；

6.将TF卡插入GL60 Plus灯体底下的TF卡卡槽内；

7.将GL60 Plus挂上无人机，开启无人机；

8.等到程序升级完成后，GL60 Plus自动启动；

9.取下TF卡，完成升级。