**PSDK版本02：**

**云台版本02：**

适配M210V2飞机的GL60Plus固件；

**GL60 Plus升级方法：**

1.准备一张4~32G的TF内存卡，和读卡器，将TF卡插入读卡器，再将读卡器插入电脑USB口；

2.先将压缩包放到TF卡跟目录；

3.然后直接解压到当前文件夹；

4.主要将文件夹“GL60\_Plus”放在TF卡根目录即可，该文件夹内包含了需升级的固件；

5.弹出TF卡，拔下读卡器，拔出TF卡；

6.将TF卡插入GL60 Plus灯体底下的TF卡卡槽内；

7.将GL60 Plus挂上无人机，开启无人机；

8.等到程序升级完成后，GL60 Plus自动启动；

9.取下TF卡，完成升级。