**版本45：**

**适配DJI Matrice 350 RTK飞机。**

**注意：TH4 V2运行在M350飞机时，仅支持PILOT2控制。**

**升级方法一：**

1.准备一张4~32G的TF内存卡和读卡器，TF卡格式要求为FAT32，将TF卡插入读卡器，再将读卡器插入电脑USB口；

2.先将压缩包放到TF卡根目录；

3.然后直接解压到当前文件夹；

4.主要将文件夹“PSDK\_TH4\_BL”放在TF卡根目录即可，该文件夹内包含了需升级的固件；

5.弹出TF卡，拔下读卡器，拔出TF卡；

6.将TF卡插入TH4转接环旁的TF卡卡槽内；

7.将TH4挂上无人机，开启无人机；

8.等到程序升级完成后，TH4自动启动；

9.取下TF卡，完成升级。

存放方式

TF格式