PSDK版本22：

适配M350飞机的固件。

升级方法：

1. 浏览成至官网，进入下载中心页面。

2. 选择最新的固件升级包进行下载

3. 将下载的固件压缩包解压后的文件夹“InfraredLaser”拷贝到TF卡的根目录下。

4. 将TF卡插入负载的TF卡槽。

5. 开启飞行器电源，此时负载检测到固件后自动升级固件，升级完成后会自动重启设备

6. 从遥控器检查版本号，升级成功。