**FL48版本03.01.01.22：**

**新功能**：

1.基于PSDK330\_1705适配M300新的飞机固件

**FL48版本03.01.01.21：**

**新功能**：

1.基于PSDK320\_1539  
2.支持PILOT2控制  
3.控制盒与飞行器通信的波特率修改为115200

4.修复czi Assistant 浮窗控件无法正常控制警灯开关的BUG

**FL48 Firmware Version - 03.01.01.22：**

**New Features:**

1. Based on PSDK330\_1705,Adapting latest M300 firmware.

**FL48 Firmware Version - 03.01.01.21：**

**New Features:**

1. Based on PSDK320\_1539.
2. Enable PILOT2 control function.
3. The baud rate for communication between the control box and the drone has been revised to 115200.
4. Fix the bug that the floating window component of czi assistant cannot control the alarm light switch properly.